|  | Inter-measurer | | Intra-measurer | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Measure | MAE | Std. MAE | MAE | Std. MAE |
| Acoustic VSA (kHz²) | 32.67 | 0.05 | 11.58 | 0.02 |
| Acoustic Distance (Hz) | 161.92 | 0.09 | 35.44 | 0.02 |
| F2 Slope (Hz/ms) | 0.44 | 0.04 | 0.18 | 0.02 |
| Kinematic VSA (mm²) | 1.92 | 0.01 | 2.31 | 0.01 |
| Kinematic Distance (mm) | 4.68 | 0.17 | 0.35 | 0.01 |
| Kinematic Speed (mm/s) | 4.49 | 0.01 | 0.65 | 0.00 |